**Информация о федеральной поддержке инвесторам, осуществившим реконструкцию АЗС с установкой модуля КПГ для реализации метана**

 Постановлением Правительства РФ № 1641 от 11.12.2019 «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие энергетики» и об утверждении перечня субъектов РФ, в которых формирование заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (метана) осуществляется в первоочередном порядке» утверждены общие требования к порядку определения размера субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом.

 Краснодарский край включен в перечень субъектов российской федерации, в которых формирование заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (метана) осуществляется в первоочередном порядке.

 Размер субсидии на один объект заправки транспортных средств компримированным природным газом определяется в размере фактических затрат на строительство объекта заправки транспортных средств компримированным природным газом, включая в том числе затраты на приобретение земельного участка, на подготовку территории строительства, на подключение к наружным сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, на выполнение земляных работ, на разработку проектной документации, на выполнение строительно-монтажных работ, на закупку и монтаж оборудования. Указанные фактические затраты должны быть документально подтверждены и представлены к возмещению юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, реализовавшими инвестиционный проект по строительству объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом в размере не более 40 млн рублей.

**Требования**

**к объектам заправки транспортных средств компримированным**

**природным газом**

1. Суммарная выходная мощность компрессорного оборудования на верхней границе диапазона входного давления и (или) регазификационного оборудования объекта заправки транспортных средств компримированным природным газом (далее - объект заправки) не менее 500 м3/ч.

2. Количество постов заправки компримированным природным газом (пистолетов) на объекте заправки не менее 4.

3. Общий объем блоков аккумуляторов газа на объекте заправки не менее 2000 литров (в случае указанной в пункте 1 настоящих требований мощности объекта заправки не менее 1000 м3/ч - не менее 1000 литров).

4. В случае строительства объекта заправки в виде крио АЗС - объем криогенных резервуаров не менее 50 м3.

5. Оборудование (узлы учета и блоки входных кранов, блоки осушки (очистки), газосборники, компрессоры, системы управления компрессорами, системы охлаждения, панели приоритетов, газовые баллоны, газораздаточные колонки, криогенные резервуары, регазификаторы, регулирующая и запорная арматура) - новое (ранее не бывшее в употреблении).

Дополнительную информацию можно получить в:

министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 181, тел. 2594062, контактный телефон 8 861 259-40-62.